Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich Schlosserei Werkstatt ................... |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Arbeiten an Ständerbohrmaschine |
|  | **x** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Risiko** | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
| BGI 547BG-12.11 | [ ]  Verletzungen durch Erfassen der Haare und Kleidung durch drehende Maschinenteile | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Verkleidung des Keilriemenantriebes [ ]  Trageverbot für Handschuhe und Schmuck[ ]  eng anliegende Kleidung tragen[ ]  Haarnetz oder Kappe tragen[ ]  ................... |                           |                           | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |
| BGI 547 | [ ]  Verletzungen durch Herumschlagen des Werkstückes | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Werkstück fest in Vorrichtung spannen[ ]  Werkstück fixieren[ ]  ................... |                 |                 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |
|  | [ ]  Schnittverletzungen durch Späne  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  zum Späne entfernen Handfeger oder Spänehaken verwenden [ ]  ................... |            |            | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |
| BGI 658BG-7.5.11BG-7.3.02BGR 197 | [ ]  Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  Auswahl geeigneter Kühlschmierstoffe[ ]  Hautschutzplan erstellen[ ]  Hautschutzmittel- und Hautpflegemittel gem. Hautschutzplan bereitstellen und regelmäßige Verwendung veranlassen[ ]  ................... |                      |                      | [ ] [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ] [ ]  |
|       | [ ]  ................... | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  ................... |       |       | [ ]  | [ ]  |

Datum:       Erstellt von:       Freigegeben: